[별표 2]

물질의분류기준및유해그림(제30조제1항관련)

1. 물질의 분류, 분류기준 및 유해그림

분 류	분 류 기 준	유해그림
고독성물질	흡입, 섭취 또는 피부를 통하여 흡수될 때 매우 적은 양으로 사망케 하거나 건강에 급성 또는 만성장해를 일으키는 물질로서, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다. ① 경구투여시 LD50≤25mg/kg(rat) ② 24시간 경피처리시 LD50≤50mg/kg (rat 또는 rabbit) ③ 4시간 연속흡입시 ․가스 또는 증기 LC50≤0.5mg/ℓ/4hr (rat) ․분진 또는 미립자 LC50≤0.25mg/ℓ/4hr (rat)	고독성
유독성물질	흡입, 섭취 또는 피부를 통하여 흡수될 때 소량으로 사망케 하거나 건강에 급성 또는 만성장해를 일으키는 물질로서, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다. ① 경구투여시 25<LD50≤200mg/kg(rat) ② 24시간 경피처리시 50<LD50≤400mg/kg(rat 또는 rabbit) ③ 4시간 연속흡입시 ․가스 또는 증기 0.5<LC50≤2mg/ℓ/4hr (rat) ․분진 또는 미립자 0.25<LC50≤1mg/ℓ/4hr (rat)	유독성
유해성물질	흡입, 섭취 또는 피부를 통하여 흡수될 때 급성 또는 만성독성을 일으킬 우려가 있는 물질로서, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다. (1) 급성독성 ① 경구투여시 200<LD50≤2,000mg/kg(rat) ② 24시간 경피처리시 400<LD50≤2,000mg/kg (rat 또는 rabbit) ③ 4시간 연속흡입시 ․가스 또는 증기 2<LC50≤20mg/ℓ/4hr (rat) ․분진 또는 미립자 1<LC50≤5mg/ℓ/4hr (rat) (2) 반복투여독성(90일) ① 경구투여시 NOAEL≤50mg/kg/day (rat) ② 경피처리시 NOAEL≤100mg/kg/day (rat) ③ 6시간 연속 흡입시 NOAEL≤0.5mg/ℓ/6hr/day (rat)	유해성
부식성물질	동물 또는 인체피부 접촉시 피부조직(세포)을 완전히 파괴하거나, 그 결과가 예측되는 물질(pH2 이하의 강한 산 또는 pH 11.5 이상의 알칼리물질에 의한 반응을 포함)	부식성

(계속)

분 류	분 류 기 준	유해그림
자극성물질	흡입하거나 피부 또는 눈과 접촉할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다. ① 호흡기계자극성 : 실제 사람에게서 심각한 호흡기계의 자극을 일으키는 물질 ② 피부자극성 : 피부자극성시험시 4시간동안 노출 후 적어도 24시간동안 지속되는 심각한 피부염증을 일으키는 물질 또는 실제 사람의 피부에 심각한 염증을 일으키는 물질 ③ 눈자극성 : 눈자극성 시험시 노출후 72시간 이내 각막혼탁, 결막충혈, 결막수종 또는 홍채의 손상이 발생하며 24시간 이상 지속되는 물질 또는 실제 사람의 눈에 병소를 일으키는 물질	자극성
과민성물질	흡입하거나 피부와 접촉할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다. ① 피부과민성 : 피부접촉시 상당수의 사람 또는 동물에게서 과민반응을 일으키는 물질 ② 흡입과민성(*) : 인구집단을 대상으로 실시한 흡입과민성 조사결과 과민반응이 예상되는 빈도보다 많은 물질	자극성(유해성*)
발암성물질	흡입, 섭취 또는 피부를 통하여 흡수될 때 국제암연구센터, 미국산업위생전문가협의회등 국제적 전문기관에서 인간에 암을 유발한다고 분류하거나 인간에 암을 유발할 우려가 있다고 분류한 물질	유독성
유전독성물질	유전자변이 또는 결함을 유발하거나 그 발생을 증대시킬 우려가 있는 물질	유독성
생식독성물질	수정능력에 손상을 주거나, 그 태아 또는 자손에게 발육독성을 일으키거나 일으킬 우려가 있는 물질	유독성

(계속)

분 류	분 류 기 준	유해그림
환경유해성물질	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다. 1. 환경생태독성 ① LC50(96hr)≤1.0mg/ℓ(fish) 또는 ② EC(48hr)≤1.0mg/ℓ(daphnia) 또는 ③ IC50(72hr)≤1.0mg/ℓ(algae) 2. 난분해성 또는/그리고 옥탄올물분배계수(logPow)가 3 이상(생물농축계수가 100 이하인 경우는 제외)인 물질로 환경생태독성이 다음에 해당하는 물질 ① 1.0mg/ℓ<LC50(96hr)≤10mg/ℓ(fish) 또는 ② 1.0mg/ℓ<EC(48hr)≤10mg/ℓ(daphnia) 또는 ③ 1.0mg/ℓ<IC50(72hr)≤10mg/ℓ(algae)	환경유해성
폭발성물질	대기중의 산소 없이 급속하게 기체를 발생시킴으로써 발열적으로 반응하여 폭발 또는 폭연되는 고체, 액체, 페이스트, 제라틴 상태의 물질 또는 기체	폭발성
산화성물질	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다. ① 스스로 화재를 일으키거나 ② 다른 물질(특히 가연성물질)과 접촉 또는 혼합되는 경우 화재 또는 폭발하는 물질	산화성
극인화성물질	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다. ① 인화점이 0℃미만이고 끓는점이 35℃ 이하인 액체물질 또는 ② 상온, 상압하에서 공기와 접촉하면 인화성을 갖는 기체물질	극인화성
고인화성물질	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다. ① 인화점이 21℃미만인 액체물질 또는 ② 에너지 공급없이 주위의 온도에서 공기와 접촉하여 발열하며 최종적으로 발화하는 물질	고인화성

(계속)

분 류	분 류 기 준	유해그림
인화성물질	인화점이 21℃ 이상, 55℃ 이하인 액체물질	-
금수성물질	물 또는 습기찬 공기와 접촉하여 폭발성 또는 인화성 기체를 방출하는 물질	고인화성

※ 비고 : 1. 만성독성영향은 다음 각목의 1에 해당하는 경우를 말한다.

가. 해당물질에 노출될 경우 사망 또는 심각한 손상

나. 임상관찰 또는 기타 적절한 방법에 따른 평가에 의해 시각, 청각 및 후각을 포함한 중추 또는 말초신경계에서의 주요 기능장애

다. 혈액의 골수세포 생산감소 등 임상학적으로 나타나는 일관된 변화

라. 간, 신장, 신경계, 폐 등의 표적기관의 손상

마. 헤모글로빈의 기능을 악화시키는 등 혈액이나 조혈계의 장애

바. 기타 해당물질로 인한 신체기관의 기능장애 또는 비가역적 변화 등

2. 28일 반복투여독성자료가 있는 경우 90일 독성의 3배를 적용한다.

3. 심각한 피부염증이란 피부접촉시 홍반, 부종 또는 그와 상응하는 반응을 말한다.

2. 제1호의 분류기준에 규정되지 않은 기타 필요한 사항은 제4장의   규정에 따른다.